**1. számú melléklete a Vasas Sport Club által meghirdetett, jégkészítő gép (Rolba) beszerzésre vonatkozó Pályázati Felhívásnak**

A jégkészítő gép (Rolba) beszerzésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez az alábbi minimumkövetelmények az előirányzottak.

|  |  |
| --- | --- |
| Legkésőbbi szállítási határidő | 2021.06.30. |
| Teljes magasság vezetőfülke nélkül, nyitott hó tartállyal | maximum 2400 mm |
| Könnyen hozzáférhető és mozgatható akkumulátor egység (töltővel)(minimum 18 jégkészítés / egy töltés) | 80V - 625Ah  |
| Víztartály | minimum 950 l |
| Opcionális lehetőség a hó tartállyal történő csatlakoztatásra a min. 2500 liter vízmennyiség elérésének érdekében. |  |
| Hó tartály (tömörítve) | minimum 3,6 m³ |
| Gyaluló egység anyaga | rozsdamentes acél |
| Kés vágószélessége  | maximum 2100 mm |
| Elektromechanikus rögzítő fék |  |
| Hidraulikus meghajtású oldalkefe, lengéscsillapítók által biztosított rugózással |  |
| Vezetőfülkéből elektronikusan állítható marási mélység |  |
| Utólag rendelhető és csatlakoztatható további eszközök és tartozékok |  |
| Beépített automatikusfelismerő rendszer az opcionális, utólag megrendelt eszközök és tartozékok gyors csatlakoztatása érdekében  |  |
| Maximum 48 órán belüli szerviz- és legfeljebb 72 órán belüli alkatrészellátás vállalása |  |
| A jégkészítő gép használatának helyszínen történő betanítása |  |

A jégkészítő gép (Rolba) beszerzésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez az alábbi értékelési szempontok az előirányzottak:

* nettó ajánlati ár
* Előteljesítés mértéke (legkésőbb: 2021.06.01.)