1. sz. melléklet / Annex 1

Birtokátruházási jegyzőkönyv / Protocol of transfer of ownership

Eladó / Seller:

képviseletében eljár /Seller’s representative:

Vevő / Buyer: Vasas Sport Club

képviseletében eljár / Buyer’s representative:

Birtokátruházás helye / Place of transfer of ownership:

Birtokátruházás időpontja/Date of transfer of ownership: 2022. …hó ……nap … óra … perc

Jégkészítő gyártmánya / Manufacturer of the ice resurfacer:…………………

Típus /Type:…………………….

Felszereltség / Equipment: ……………..

**Műszaki leírás ellenőrzése / Control of technical requirements**

* teljes magasság vezetőfülke nélkül, nyitott hó tartállyal / full height without cab with open snow tank: 2400 mm,
* energiatakarékos, tengelyenkénti különálló hajtás / energy-saving, separate drive per axle
* elektromechanikus rögzítő fék / electromechanical parking brake
* könnyen hozzáférhető motortér / easily accessible engine compartment
* hidraulikus meghajtású oldalkefe, lengéscsillapítók által biztosított rugózással / hydraulically driven side brush with suspension provided by shock absorbers
* a vezetőfülkéből elektronikusan állítható marási mélység / electronically adjustable planning depth from the cab
* Könnyen hozzáférhető és mozgatható akkumulátor egység (töltővel): 80V - 625Ah (minimum 18 jégkészítés / egy töltés) / Easily accessible and movable battery unit (with charger) (minimum 18 ice making / one charge)): 80V- 625Ah
* Víztartály: 1.000 l (opcionális lehetőség a hó tartállyal történő csatlakoztatásra a min. 2500 liter vízmennyiség elérésének érdekében) / Water tank: minimum 950 l (Optional connection with snow tank to reach min. 2500 liters of water)
* Hó tartály: 3,7 m³ (tömörítve) / Snow tank: minimum 3,6 m³ (compacted)
* Gyaluló egység anyaga: rozsdamentes acél / Material of the planning unit: stainless steel
* Kés vágószélessége: 2.100 mm (lehető legegyszerűbb és legrövidebb idejű késcserével) / Cutting width of the blade: minimum 2100 mm (the simplest and quickest possible knife change)
* Utólag rendelhető, a beépített automatikus eszközfelismerés miatt a jégkészítő géphez könnyen csatlakoztatható további eszközök (Pl.: szélgyalu, vízporlasztó rendszer, stb.) / Additional devices and accessories can be ordered and connected later (eg. edgemill, water spraying system etc.)
* Maximum 48 órán belüli szerviz- és legfeljebb 72 órán belüli alkatrészellátás / Service within 48 hours and parts supply within 72 hours
* Beépített automatikus felismerő rendszer az opcionális, újra rendelt eszközök és tartozékok gyors csatlakoztatásához / Built-in auto-detection system for quick connection of optional, re-ordered devices and accessories
* Helyszíni betanítása a gép kezelésének / On-site training of the ice machine

2.sz. Melléklet / Annex 2

**Dokumentáció / Documentation:**

* Szervízkönyv / Service book
* Kezelési és karbantartási útmutató / Operation and maintenance manual
* Műszaki specifikáció / Technical specification
* Javítási útmutató / Repair instructions
* Jótállási füzet vagy bármilyen garancia levél / Warranty booklet or any warranty letter
* Típusbizonyítvány / Type certificate
* Alkatrész katalógus / Parts catalog